<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="29.19" y2="3.81" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="29.19" y1="3.81" x2="29.19" y2="51.74" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="29.19" y1="51.74" x2="0" y2="51.74" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="51.74" x2="0" y2="3.81" width="0.3048" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="49.53" drill="0.6"/>
<hole x="26.67" y="49.53" drill="0.6"/>
<hole x="26.67" y="6.35" drill="0.6"/>
<hole x="2.54" y="6.35" drill="0.6"/>
<text>ICUBE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X10-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hdrs40">
<description>&lt;b&gt;Misc Connector Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt; AMP, Molex, 3M, etc&lt;p&gt;
Note: All parts use .0125" grid spacing.&lt;p&gt;&lt;h4&gt;&lt;i&gt;Copyright (C) 2004, Bob Starr (bobstarr@mindspring.com)&lt;br&gt;
Updated 01/16/2004&lt;/i&gt;&lt;/h4&gt;</description>
<packages>
<package name="SIP-100-6V">
<description>&lt;b&gt;SIP Header&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Vertical 100" 6 pin</description>
</package>
<package name="SIP-100-5V">
<description>&lt;b&gt;SIP Header&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Vertical 100" 5 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-1">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AVR-ISP-6">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; JTAG 6 Pin, 0.1" Straight</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buttons">
<packages>
<package name="KSS-2EG4430">
</package>
</packages>
</library>
<library name="thecustomgeek">
<description>A humble collection of custom parts.</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C1206" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C1206" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN1" library="con-hdrs40" package="SIP-100-6V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN2" library="con-hdrs40" package="SIP-100-5V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="atmel-1" package="AVR-ISP-6" value="AVR-ISP-6"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="Yellow">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="16MHz"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R1206" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R1206" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="buttons" package="KSS-2EG4430" value="KSS-2EG4430">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="PINHD-1X10"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="PINHD-1X10"/>
<element name="U1" library="thecustomgeek" package="TQFP32-08" value="ATMEGA328">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="A0">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="U$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="CN1" pad="5"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="5"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="CN1" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
