<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd"><eagle version="9.7.0"><drawing><board><plain><wire x1="0" y1="0" x2="82.47335006050938" y2="0" width="0" layer="20"/><wire x1="82.47335006050938" y1="0" x2="82.47335006050938" y2="79.48488817425073" width="0" layer="20"/><wire x1="82.47335006050938" y1="79.48488817425073" x2="0" y2="79.48488817425073" width="0" layer="20"/><wire x1="0" y1="79.48488817425073" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/></plain><libraries><library name="Tinkercad"><packages><package name="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD"><description>&lt;h3&gt;Arduino Uno-Compatible Footprint&lt;/h3&gt;No holes, no ICSP connections.&lt;p&gt;Specifications:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 32&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pin pitch: 0.1"&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Area:2.1x2.35"&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Example device(s):&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arduino Uno R3 Shield&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description></package><package name="HA-06-SM065"></package><package name="TSOP48"></package></packages></library></libraries><attributes/><variantdefs/><elements><element name="RPOT1" library="Tinkercad" package="HA-06-SM065" value="250k"/><element name="U1" library="Tinkercad" package="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD" value="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD"/><element name="U2" library="Tinkercad" package="TSOP48" value="IR-RECEIVERTSOP48"/></elements><signals><signal name="U1_5V"><contactref element="U1" pad="5V"/><contactref element="RPOT1" pad="3"/><contactref element="U2" pad="3"/></signal><signal name="U1_GND"><contactref element="U1" pad="GND@0"/><contactref element="U1" pad="GND@1"/><contactref element="U1" pad="GND@2"/><contactref element="RPOT1" pad="1"/><contactref element="U2" pad="2"/></signal><signal name="U1_A0"><contactref element="RPOT1" pad="2"/><contactref element="U1" pad="A0"/></signal><signal name="U1_D11"><contactref element="U2" pad="1"/><contactref element="U1" pad="D11"/></signal></signals></board></drawing></eagle>