<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-7.48" y1="-3.67" x2="41" y2="-3.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41" y1="-3.8" x2="41.1" y2="33.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.1" y1="33.7" x2="-7.48" y2="33.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7.48" y1="33.83" x2="-7.48" y2="-3.67" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="buzzer">
<description>&lt;b&gt;Speakers and Buzzers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;Distributors:
&lt;li&gt;Buerklin
&lt;li&gt;Spoerle
&lt;li&gt;Schukat
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F/QMBIII">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C2.5-3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 3 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="PJ-102A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="AUDIO_SIGNAL" library="buzzer" package="F/QMBIII" value="F/QMBIII">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value="100uF"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R11" library="eagle-ltspice" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R12" library="eagle-ltspice" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R13" library="eagle-ltspice" package="0204/7" value="100k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="T3" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="USB_POWER_5V" library="adafruit" package="PJ-102A" value="2.1MMJACKTHM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="AUDIO_SIGNAL" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="USB_POWER_5V" pad="TIP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="AUDIO_SIGNAL" pad="-"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="USB_POWER_5V" pad="RING"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
