<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160.79769713032346" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160.79769713032346" y1="0" x2="160.79769713032346" y2="115.59546726436729" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160.79769713032346" y1="115.59546726436729" x2="0" y2="115.59546726436729" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="115.59546726436729" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Tinkercad">
<packages>
<package name="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD"><description>&lt;h3&gt;Arduino Uno-Compatible Footprint&lt;/h3&gt;
No holes, no ICSP connections.
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 32&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch: 0.1"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Area:2.1x2.35"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arduino Uno R3 Shield&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description></package>
<package name="BATTERY-GENERIC"></package>
<package name="SG90"><description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description></package>
</packages>
</library></libraries>
<attributes/>
<variantdefs/>
<elements>
<element name="BAT1" library="Tinkercad" package="BATTERY-GENERIC" value="6V"/>
<element name="SERVO1" library="Tinkercad" package="SG90" value="SERVOSG90"/>
<element name="U2" library="Tinkercad" package="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD" value="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD"/>
<element name="SERVO2" library="Tinkercad" package="SG90" value="SERVOSG90"/>
</elements>
<signals>
<signal name="BAT1+">
<contactref element="BAT1" pad="+"/>
<contactref element="SERVO1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5V"/>
<contactref element="SERVO2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BAT1-">
<contactref element="BAT1" pad="-"/>
<contactref element="U2" pad="GND@0"/>
<contactref element="U2" pad="GND@1"/>
<contactref element="U2" pad="GND@2"/>
<contactref element="SERVO1" pad="1"/>
<contactref element="SERVO2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U2_D3">
<contactref element="U2" pad="D3"/>
<contactref element="SERVO1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="U2_D5">
<contactref element="U2" pad="D5"/>
<contactref element="SERVO2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>