<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<!--Created by TARGET 3001! Version: 18.9.0.37-->
<!--DateTime: 2017/08/18 09:58:58-->
<eagle version="7.3.0">
	<drawing>
		<board>
			<plain>
				<wire x1="-0.235" y1="59.845" x2="-0.235" y2="-0.155" width="0.3" layer="20"/>
				<wire x1="-0.235" y1="-0.155" x2="49.765" y2="-0.155" width="0.3" layer="20"/>
				<wire x1="49.765" y1="-0.155" x2="49.765" y2="59.845" width="0.3" layer="20"/>
				<wire x1="49.765" y1="59.845" x2="-0.235" y2="59.845" width="0.3" layer="20"/>
			</plain>
			<libraries>
				<library name="TARGET3001!_V18.9.0.37">
					<packages>
						<package name="SOT23/3_0">
						</package>
						<package name="SMD-1206_4">
						</package>
						<package name="SMD-TANTAL-10MF-25V_5">
						</package>
						<package name="SMD-1206_6">
						</package>
						<package name="1X02_8">
						</package>
						<package name="SMD-1206_9">
						</package>
						<package name="SMD-TANTAL-10MF-25V_11">
						</package>
						<package name="SMD-1206_13">
						</package>
						<package name="BUZZER_Vert_16">
						</package>
						<package name="petit_bouton_half_17">
						</package>
						<package name="1X04_19">
						</package>
						<package name="DC-DC_boost_5V_20">
						</package>
						<package name="SMD-TANTAL-10MF-25V_21">
						</package>
						<package name="SMD-1206_22">
						</package>
						<package name="Arduino_Pro_Mini_25">
						</package>
						<package name="SOT-23/3_26">
						</package>
						<package name="SOT23/3_35">
						</package>
						<package name="SMD-TANTAL-10MF-25V_37">
						</package>
						<package name="SMD-1206_38">
						</package>
						<package name="jumper-solder_43">
						</package>
						<package name="JUMPER-SOLDER_tiny_47">
						</package>
						<package name="JUMPER-SOLDER_tiny_48">
						</package>
						<package name="JUMPER-SOLDER_tiny_49">
						</package>
						<package name="JUMPER-SOLDER_tiny_50">
						</package>
						<package name="STRAPS1_52">
						</package>
						<package name="1X01(#1)_54">
						</package>
						<package name="TO-92(#1)_55">
						</package>
						<package name="SMD-1206_58">
						</package>
					</packages>
				</library>
			</libraries>
			<attributes/>
			<variantdefs/>
			<elements>
				<element name="U1" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SOT23/3_0" value="TL431BSDT"/>
				<element name="R3" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-1206_4" value="100R">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C1" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-TANTAL-10MF-25V_5" value="10uF">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C2" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-1206_6" value="0.1uF">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C10" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="1X02_8" value="1">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R13" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-1206_9" value="10K">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C9" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-TANTAL-10MF-25V_11" value="10uF">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C14" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-1206_13" value="0.1uF">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="Buz1" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="BUZZER_Vert_16" value="buzzer">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K10" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="petit_bouton_half_17" value="K1X2">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K11" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="1X04_19" value="K1X4">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="U5" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="DC-DC_boost_5V_20" value="DC-DC boost 0,9-5V"/>
				<element name="C15" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-TANTAL-10MF-25V_21" value="10uF">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C16" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-1206_22" value="0.1uF">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="U2" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="Arduino_Pro_Mini_25" value="Arduino Pro Mini -2"/>
				<element name="T2" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SOT-23/3_26" value="2N7002"/>
				<element name="U3" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SOT23/3_35" value="3,3V smd sot23/2 AP2210"/>
				<element name="C3" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-TANTAL-10MF-25V_37" value="10uF">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C4" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-1206_38" value="0.1uF">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K2" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="jumper-solder_43" value="K1X2">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K3" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="JUMPER-SOLDER_tiny_47" value="K1X2">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K4" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="JUMPER-SOLDER_tiny_48" value="K1X2">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K5" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="JUMPER-SOLDER_tiny_49" value="K1X2">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K6" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="JUMPER-SOLDER_tiny_50" value="K1X2">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="S1" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="STRAPS1_52" value="STRAPS1">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K7" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="1X01(#1)_54" value="K1X1">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="U4" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="TO-92(#1)_55" value="DS18B20">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R4" library="TARGET3001!_V18.9.0.37" package="SMD-1206_58" value="10K">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
			</elements>
			<signals>
				<signal name="GND">
					<contactref element="U1" pad="3"/>
					<contactref element="C1" pad="1"/>
					<contactref element="C2" pad="1"/>
					<contactref element="C10" pad="2"/>
					<contactref element="C9" pad="1"/>
					<contactref element="C14" pad="1"/>
					<contactref element="K10" pad="1"/>
					<contactref element="U5" pad="3"/>
					<contactref element="C15" pad="1"/>
					<contactref element="C16" pad="1"/>
					<contactref element="U2" pad="22"/>
					<contactref element="T2" pad="2"/>
					<contactref element="U3" pad="1"/>
					<contactref element="C3" pad="1"/>
					<contactref element="C4" pad="1"/>
					<contactref element="S1" pad="1"/>
					<contactref element="U4" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="A0">
					<contactref element="C10" pad="1"/>
					<contactref element="R13" pad="1"/>
					<contactref element="C9" pad="2"/>
					<contactref element="C14" pad="2"/>
					<contactref element="U2" pad="5"/>
				</signal>
				<signal name="3">
					<contactref element="K11" pad="3"/>
					<contactref element="U2" pad="35"/>
				</signal>
				<signal name="4">
					<contactref element="K11" pad="4"/>
					<contactref element="U2" pad="34"/>
				</signal>
				<signal name="D">
					<contactref element="Buz1" pad="2"/>
					<contactref element="T2" pad="3"/>
				</signal>
				<signal name="+5V">
					<contactref element="R3" pad="2"/>
					<contactref element="Buz1" pad="1"/>
					<contactref element="U5" pad="4"/>
					<contactref element="C15" pad="2"/>
					<contactref element="C16" pad="2"/>
					<contactref element="U3" pad="3"/>
					<contactref element="K2" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="+3V">
					<contactref element="U2" pad="9"/>
					<contactref element="U3" pad="2"/>
					<contactref element="C3" pad="2"/>
					<contactref element="C4" pad="2"/>
					<contactref element="K2" pad="1"/>
					<contactref element="K3" pad="2"/>
					<contactref element="K6" pad="2"/>
					<contactref element="U4" pad="3"/>
					<contactref element="R4" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$10">
					<contactref element="K10" pad="2"/>
					<contactref element="U2" pad="24"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$11">
					<contactref element="U2" pad="23"/>
					<contactref element="T2" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$12">
					<contactref element="K4" pad="2"/>
					<contactref element="K5" pad="2"/>
					<contactref element="S1" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="1">
					<contactref element="K11" pad="2"/>
					<contactref element="K3" pad="1"/>
					<contactref element="K5" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$14">
					<contactref element="K11" pad="1"/>
					<contactref element="K4" pad="1"/>
					<contactref element="K6" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="10">
					<contactref element="U2" pad="1"/>
					<contactref element="U4" pad="2"/>
					<contactref element="R4" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="vRef">
					<contactref element="U1" pad="2"/>
					<contactref element="U1" pad="1"/>
					<contactref element="R3" pad="1"/>
					<contactref element="C1" pad="2"/>
					<contactref element="C2" pad="2"/>
					<contactref element="R13" pad="2"/>
					<contactref element="K7" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="VDD"/>
			</signals>
		</board>
	</drawing>
</eagle>
