<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="1.27" y2="81.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="81.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>G</text>
<hole x="6.35" y="22.86" drill="1.2"/>
<hole x="6.35" y="3.81" drill="1.2"/>
<hole x="87.63" y="22.86" drill="1.2"/>
<hole x="87.63" y="3.81" drill="1.2"/>
<text>Victor805</text>
<text>+VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="S64W">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Spectrol</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="DIL08-ROUND">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="TRIM-3386">
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="100K" library="adafruit" package="TRIM-3386" value=""/>
<element name="4148" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="C1" library="adafruit" package="C050-024X044" value="10nF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C050-024X044" value="100nF"/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C025-025X050" value="100nF"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C025-025X050" value="1uF"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C025-025X050" value="68uF"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="GATE" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="GROUND" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="IC1" library="adafruit" package="DIL08-ROUND" value="LM555N"/>
<element name="IC3" library="linear" package="TO220V" value="7812TV"/>
<element name="INPUT" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="Q1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2907"/>
<element name="R1" library="pot" package="S64W" value="10k"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204/7" value="10k"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="0204/7" value="680R"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204/7" value="10k"/>
<element name="R5" library="adafruit" package="0204/7" value="470R"/>
<element name="R6" library="adafruit" package="0204/7" value="10R"/>
<element name="SOURCE" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="T2" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="SOURCE" pad="MP"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="GROUND" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="100K" pad="2"/>
<contactref element="100K" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="100K" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="4148">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="4148" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="GATE" pad="MP"/>
<contactref element="GATE" pad="MP"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="INPUT" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="E"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="4148" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
