<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-7.14" y1="55.13" x2="85.22" y2="55.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.22" y1="55.13" x2="85.22" y2="119.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.22" y1="119.06" x2="-7.14" y2="119.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7.14" y1="119.06" x2="-7.14" y2="55.13" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="untitled">
<description>Generated from &lt;b&gt;untitled.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs-replace2.ulp</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="HDSP-M">
<description>&lt;b&gt;LED DISPLAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 15-mm 1 character 7 segment, decimal point right</description>
</package>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0805-THM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="untitled" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D2" library="untitled" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D3" library="untitled" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D4" library="untitled" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D5" library="untitled" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D6" library="untitled" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D7" library="untitled" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D8" library="untitled" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="DIS1" library="untitled" package="HDSP-M" value="HD-H101">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="DIS2" library="untitled" package="HDSP-M" value="HD-H101">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="G1" library="untitled" package="AB9V" value="AB9V"/>
<element name="IC1" library="untitled" package="DIL16" value="4511N"/>
<element name="IC2" library="untitled" package="DIL16" value="4511N"/>
<element name="JP1" library="untitled" package="JP4" value=""/>
<element name="JP2" library="untitled" package="JP4" value=""/>
<element name="R1" library="untitled" package="0805-THM" value="10000"/>
<element name="R10" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R11" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R12" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R13" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R14" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R15" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R16" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R17" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R18" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R19" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R2" library="untitled" package="0805-THM" value="10000"/>
<element name="R20" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R21" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R22" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="R3" library="untitled" package="0805-THM" value="10000"/>
<element name="R4" library="untitled" package="0805-THM" value="10000"/>
<element name="R5" library="untitled" package="0805-THM" value="10000"/>
<element name="R6" library="untitled" package="0805-THM" value="10000"/>
<element name="R7" library="untitled" package="0805-THM" value="10000"/>
<element name="R8" library="untitled" package="0805-THM" value="10000"/>
<element name="R9" library="untitled" package="0805-THM" value="470"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VSS">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="5"/>
<contactref element="DIS1" pad="3"/>
<contactref element="DIS1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="DIS2" pad="5"/>
<contactref element="DIS2" pad="3"/>
<contactref element="DIS2" pad="8"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="G1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="DIS1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="DIS2" pad="7"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="DIS2" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="DIS2" pad="4"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="DIS2" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="DIS2" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="DIS2" pad="9"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="DIS2" pad="10"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
