function genArduinoMirrorVid2(V)
 
numFrames = length(V);

for p=1:numFrames
    
    temp = V(p).J;
    numHigh = length(temp);
    T = ['V[',num2str(p-1),'].F = new int[V[',num2str(p-1),'].Length]{'];

    
    for n = 1:numHigh
        
        if n<numHigh
            T=[T, num2str(temp(n)),','];
        else
            T=[T, num2str(temp(n)),'};'];
            
        end

    end
 
    disp(['V[',num2str(p-1),'].Length = ',num2str(numHigh),';']);
    disp(T)

    
end
 
% V[1].length = 3;
%   V[1].F = new int[V[1].length]{4, 5, 6};